Pedro de Toledo, 28 de Agosto de 2019

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA**: Troca de piso, pintura e calçada do paço municipal

**LOCAL**: Av Cel. Raimundo Vasconcelos – Centro - Município Pedro de Toledo /Sp.

**CONDIÇÕES INICIAIS:** A adequação será executada com fornecimento de material e mão de obra pela empresa ganhadora.

**1 – PISOS CERÂMICO –** Deverá ser retirado o piso existentes no hall de entrada e corredores assim como o contra piso e argamassa de regularização. Os pisos cerâmicos que serão assentados terão dimensões de 45x45cm de boa qualidade na cor clara resistente a abrasão com PEI 5. **ANTI DERRAPANTE,** aplicado com argamassa cimentocola industrializado e rejuntado e rejuntado com rejunte flexível. A ganhadora deverá instalar soleiras de granito em todas as portas das salas e nas entradas principais, assentados com argamassa industrializada.

**2 – PINTURA -** Será executado toda a restauração das paredes danificadas assim como trincas e fissuras, as paredes com mofo deverá ser lixadas e regularizadas com argamassa, toda ferragem exposta será tratada, pintada e coberta com argamassa. As paredes receberá pintura com tinta látex PVA, nas cores padrão Prefeitura, as janelas será lixadas tratadas e pintadas em esmalte sintético. No beiral das paredes revestida com textura deverá ser lixadas e feita nova textura na cor padrão prefeitura.

**3 – CALÇADA -** Será executado uma calçada em concreto armado com 1,20 de largura e 10 cm de espessura, que ligará o prédio principal com os departamentos de compras e contabilidade. A contratada deverá realizar a escavação e o nivelamento da base. Será executado um lastro de pedra brita n° 01 e instalado uma armadura em tela POP 20X20. O concreto será executado na obra e lançado na área da calçada devidamente limitada por sarrafos e piquetes.

**4 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES –** No departamento de contabilidade a contratada deverá instalar um lavatório com coluna na copa, com ligação de água e esgoto embutidos nas paredes e pisos. Já no departamento de compras será executado um revestimento cerâmico nas paredes da copa em meia altura, na cor branca devidamente rejuntado, será instalado também um lavatório com coluna.

**Jeferson Serradilha Schuindt**

**Engº Civil-CREA 5069992012**

**Diretor do departamento de obras**